**Zestaw do mycia wstępnego - bateria ścienna**

Zawór czerpalny - Ruchoma wylewka rurowa

Czarny wąż - Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym

Numer: **5634**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw ze spryskiwaczem i zaworem czerpalnym.

Przystosowany do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.

Bateria ścienna W3/4" z regulacją rozstawu:

- Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem i ergonomicznymi uchwytami.

- Mimośrody Z1/2" i Z3/4″.

- Zawory zwrotne zintegrowane w baterii.

Zawór czerpalny:

- Ruchoma wylewka rurowa L.200.

- Pełny wypływ 25 l/min po 1/4 obrotu.

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.

Czarny spryskiwacz z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010).

Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym i końcówką odporną na uderzenia.

Czarny wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej.

Kolumna 3/4" z Inoxu.

Regulowana obręcz mocująca do ściany.

Sprężynowa prowadnica z Inoxu.

30 lat gwarancji.