**Ruchoma wylewka rurowa**

Wylewka H.140 L.150

Numer: **1306T1**

Opis do specyfikacji

Ruchoma wylewka rurowa Ø22 na podstawie Z1/2".

Wylewka H.140 L.150 z chromowanego mosiądzu.

Gładkie wnętrze ogranicza nisze bakteryjne.

Przystosowana do instalacji filtra.

Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

30 lat gwarancji.