**1-otworowa bateria stojąca- 45 l/min**

Górna, ruchoma wylewka L.300 H.190

Numer: **5640T3**

Opis do specyfikacji

1-otworowa bateria stojąca z ruchomą wylewką rura H.190 L.300.

Sitko gwiazda.

Głowice grzybowe z suchym gwintem ze wzmocnionym mechanizmem.

Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty.

Wypływ 45 l/min przy 3 barach.

Pełny wypływ przy ¼ obrotu.

Wylewka gładka wewnątrz.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Wężyki PEX W3/8".

30 lat gwarancji.