**Stojąca bateria jednootworowa - 45 l/min**

Ruchoma wylewka górna - L.300 H.190

Numer: **5640T3**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria jednootworowa z ruchomą wylewką rurową H.190 L.300.

Gładka wewnątrz wylewka z sitkiem typu GWIAZDA.

Głowice grzybowe suche ze wzmocnionym mechanizmem.

Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty.

Wypływ 45 l/min przy 3 barach.

Pełny wypływ po 1/4 obrotu.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

30 lat gwarancji.