**Stojąca bateria jednootworowa - 45 l/min**

Ruchoma wylewka górna - L.200 H.190

Numer: **G66452**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria jednootworowa do kuchni profesjonalnych.

Bateria zlewozmywakowa z ruchomą wylewką rurową H.190 L.200.

Gładka wewnątrz wylewka z sitkiem typu GWIAZDA.

Głowice grzybowe suche z pokrętłami.

Wypływ 45 l/min przy 3 barach.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8".

Bateria przystosowana do intensywnego użytku w gastronomii.

30 lat gwarancji.