**Stojąca bateria jednootworowa - 45 l/min**

Ruchoma wylewka górna - L.300 H.290

Numer: **G66453**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria jednootworowa do kuchni profesjonalnych.

Bateria zlewozmywakowa z ruchomą wylewką rurową H.290 L.200.

Gładka wewnątrz wylewka z sitkiem typu GWIAZDA.

Głowice grzybowe suche z pokrętłami.

Wypływ 45 l/min przy 3 barach.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8".

Bateria przystosowana do intensywnego użytku w gastronomii.

30 lat gwarancji.