**1-otworowa bateria stojąca- 45 l/min**

Górna, ruchoma wylewka L.300 H.290

Numer: **G66453**

Opis do specyfikacji

1-otworowa bateria stojąca do kuchni profesjonalnej.

Bateria do zlewozmywaków z ruchomą wylewką rura H.290 L.200.

Sitko gwiazda.

Głowice grzybowe suche z pokrętłami.

Wypływ 45 l/min przy 3 barach.

Wylewka gładka wewnątrz.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8".

Przystosowana do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej.

30 lat gwarancji.