**2-otworowa bateria stojąca- 60 l/min**

Górna, ruchoma wylewka L.300 H.220

Ułatwiona instalacja blisko ściany

Numer: **5641T3**

Opis do specyfikacji

Bateria stojąca Z½" z rozstawem 150 mm.

Z ruchomą wylewką rura H.220 L.300 z sitkiem gwiazda.

Głowice grzybowe z suchym gwintem ze wzmocnionym mechanizmem.

Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty.

Wypływ 45 l/min przy 3 barach.

Pełny wypływ przy ¼ obrotu.

Wylewka gładka wewnątrz.

Jednolity korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Wzmocnione mocowanie.

Umożliwia instalację blisko ściany.

30 lat gwarancji.