**2-otworowa bateria stojąca- 45 l/min**

Górna, ruchoma wylewka L.200 H.250

Ułatwiona instalacja blisko ściany

Numer: **G65602**

Opis do specyfikacji

2-otworowa bateria stojąca Z½" z regulowanym rozstawem od 100 do 240 mm.

Ruchoma wylewka rura Ø22 H.250 L.200 z sitkiem gwiazda.

Głowice grzybowe suche z pokrętłami.

Wypływ 45 l/min przy 3 barach.

Wylewka gładka wewnątrz.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Wzmocnione mocowanie.

Umożliwia instalację blisko ściany.

30 lat gwarancji.