

Dwuotworowa bateria stojąca - 60 l/min
Ruchoma wylewka górna L.300 H.340
Umożliwia instalację blisko ściany

Numer: G65603


Opis do specyfikacji

Dwuotworowa bateria stojąca Z1/2" z regulacją rozstawu od 100 do 240 mm.

Ruchoma wylewka rurowa Ø22 H.340 L.300 wyposażona w sitko typu GWIAZDA.

Głowice suwakowe suche z pokrętłami.

Wypływ 60 l/min przy 3 barach.

Gładka wewnątrz wylewka.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Wzmocnione mocowanie.

Umożliwia instalację blisko ściany.

30 lat gwarancji.
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