**2-otworowa bateria ścienna - 60 l/min**

Dolna, ruchoma wylewka L.200

Dla większej przestrzeni pracy

Numer: **5645T2**

Opis do specyfikacji

2-otworowa bateria ścienna z dolną, ruchomą wylewką rura Ø22 L.200 z sitkiem wypływowym gwiazda z mosiądzu.

Głowice grzybowe z suchym gwintem ze wzmocnionym mechanizmem.

Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty.

Wypływ 60 l/min przy 3 barach przy ¼ obrotu.

Pełny wypływ 90 l/min przy 3 barach.

Wylewka gładka wewnątrz.

Jednolity korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Mimośrody Z½" Z¾" dostarczane z rozetami.

Przystosowana do pomieszczeń gospodarczych.

30 lat gwarancji.