**Automatyczna zwijarka Inox 304**

Z wężem L. 15 m i spryskiwaczem

Numer: **5675T2**

Opis do specyfikacji

Automatyczna zwijarka z wężem L.15 m i rolką prowadzącą.

Maksymalna temperatura zastosowania: 50°C.

Wypływ 23 l/min przy 3 barach.

Maksymalne ciśnienie: 20 barów, spryskiwacz 12 barów.

Zwijarka z mocowaniem i bębnem Ø390 mm z Inoxu 304.

Należy kompletować z kątowym zaworem odcinającym ze zintegrowanym zaworem antyskażeniowym uniemożliwiającym zassanie zużytej wody do instalacji wody pitnej.

Zwijarka z 30-letnią gwarancją.