**Wylewki BIOCLIP z Inoxu**

Wylewka L.77 ∅28 do baterii z zatrzaskową wylewką

2 sztuki

Numer: **20003**

Opis do specyfikacji

Zatrzaskowe wylewki BIOCLIP z Inoxu L.77 Ø28 do łatwego czyszczenia i odkamieniania elementów wewnętrznych lub do autoklawu.

Wyposażone w sitko higieniczne przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.

Wylewki z gładkim wnętrzem, ograniczenie rozwoju bakterii.

Druga wylewka pozwala na korzystanie z armatury podczas czyszczenia/odkamieniania pierwszej wylewki.

Przystosowane do wszystkich baterii z wylewką BIOCLIP.

Dostarczane w ilości 2 sztuk.