**Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa**

Bez zaworu czerpalnego

Czarny wąż - Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym

Numer: **5680**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw ze spryskiwaczem bez zaworu czerpalnego.

Przystosowany do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.

Dwuotworowa bateria stojąca z rozstawem 150 mm:

- Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem i ergonomicznymi uchwytami.

- Środkowy mostek łączący z nakrętkami i przyłączami Z1/2".

Czarny spryskiwacz z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010).

Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym i końcówką odporną na uderzenia.

Czarny wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej.

Kolumna 3/4" z Inoxu.

Regulowana obręcz mocująca do ściany.

Sprężynowa prowadnica z Inoxu.

30 lat gwarancji.

Te model zestawu ze spryskiwaczem umożliwia instalację możliwie najbliżej ściany.