

Biały zestaw do mycia wstępnego - bez armatury
Z zaworem czerpalnym - Ruchoma wylewka teleskopowa
Biały wąż i spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym

Numer: 433422


Opis do specyfikacji

Biały zestaw ze spryskiwaczem, bez armatury.

Przystosowany do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200 - 290 i głowicą suwakową z pokrętłem.

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433000).

Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym i końcówką odporną na uderzenia.

Biały wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej.

Niska kolumna 3/4" z Inoxu.

Regulowana obręcz mocująca do ściany.

Sprężynowa prowadnica z Inoxu.

30 lat gwarancji.

Zestaw ten składa się z części zamiennych, służących do konserwacji urządzeń do mycia wstępnego.
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