**Komplet natryskowy z baterią termostatyczną**

Termostatyczny zestaw natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: **H9630SKIT**

Opis do specyfikacji

Komplet natryskowy z sekwencyjną baterią termostatyczną.

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM.

Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.

Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablokowany na 39°C ogranicznik temperatury.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności na wodę.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.

Dolne przyłącze do węża natryskowego Z½".

Bateria ścienna ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾".

Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik

• Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i wężem (nr 836T1).

• Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.