**Bateria czasowa TEMPOMIX 2**

Model z antyblokadą AB, zawory odcinające

Długa dźwignia zmiany temperatury

Numer: **700001LH**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria czasowa do umywalki.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Boczna, długa dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

30 lat gwarancji.