**Bateria MIXFOOT**

Uruchamiana stopą

Mocowanie do posadzki, nakrętka nasadowa Ø14

Numer: **739000**

Opis do specyfikacji

Bateria do umywalki uruchamiana stopą.

Natychmiastowe, automatyczne zamknięcie.

Składany pedał, aby ułatwić czyszczenie posadzki.

Regulowana wysokość pedału.

Mocowanie 4 śrubami.

Filtry.

Nastawione mieszanie wody z możliwością regulacji: otwarcie wody zimnej do połowy odchyłu pedału i wody zmieszanej do końca jego odchyłu (kontakt z posadzką).

Mocowanie do posadzki, nakrętka nasadowa Ø14.

30 lat gwarancji.