**Elektroniczny zestaw natryskowy TEMPOMATIC**

Elektroniczny

Zaścienny 150, zawór, wylewka ROUND

Numer: **452159**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, zaścienny zestaw natryskowy.

Elektroniczny zawór TEMPOMATIC na wodę zmieszaną.

Do ściany ≤ 155 mm.

Zasilanie poprzez skrzynkę elektroniczną z elektrozaworem 1/2".

Transformator 230/12 V.

2 tryby funkcjonowania:

- automatyczny: uruchomienie po detekcji obecności.

- ON/OFF: uruchomienie zamierzone po przybliżeniu dłoni na ~10 cm.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Regulowany czas wypływu od 30 do 60 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Lity, chromowany mosiądz.

Rozeta zintegrowana ze ścianą.

Możliwość skrócenia gwintowanych prowadnic.

Elektroniczny zestaw natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.