**Zestaw natryskowy TEMPOMIX**

Czasowy z przyciskiem-pokrętłem

Natynkowy, wylewka TONIC JET, bateria

Numer: **790001**

Opis do specyfikacji

Czasowy, natynkowy zestaw natryskowy:

Bateria TEMPOMIX ¾" z przyciskiem-pokrętłem.

Instalacja ścienna.

Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętłem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa TONIC JET chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Lity, chromowany mosiądz.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.

Wzmocnione kolumna łącząca Ø16 i obręcz mocująca (mocowanie dostarczonym wspornikiem ze śrubami).

Bez złączek, rozstaw 90 mm.

30 lat gwarancji.