**Wisząca umywalka zbiorowa MINERALCAST**

MINERALCAST - 3 stanowiska - L. 1400 mm

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę

Numer: **453140**

Opis do specyfikacji

Umywalka zbiorowa mocowana na ścianie, 3 stanowiska.

MINERALCAST: materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałówi żywicy poliestrowej.

Przystosowana do użytku w budynkach użyteczności publicznej. Idealna do szkół.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwiająca czyszczenie.

Umywalka odlewana z jednej części, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.

Przyjemna w dotyku.

Ze spadem, aby uniknąć zatrzymywania wody.

Z centralnym otworem na armaturę Ø35.

Dostarczana z 3 korkami 1″1/4. Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Odcień bieli: RAL 9016.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296.

Waga: 63 kg.

30 lat gwarancji.