**Panel natryskowy TEMPOMATIC**

Bezdotykowy

Zasilanie z góry, nieruchoma wylewka, aluminum

Numer: **452300**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny panel natryskowy:

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Zasilanie z góry prostym zaworem odcinającym Z½″.

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do zasilania w wodę zmieszaną.

Zasilanie baterią litową 223 6 V.

Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie przez przybliżenie dłoni na odległość 4 cm.

Zamierzone lub automatyczne zatrzymanie po ~60 sekundach.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Niewidoczne mocowania.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Filtr.

30 lat gwarancji.