**Czasowy panel natryskowy SECURITHERM**

Termostatyczny, czasowy

Zasilanie schowane, nieruchoma wylewka, Inox

Numer: **792313**

Opis do specyfikacji

Czasowy i termostatyczny panel natryskowy.

Panel ze szczotkowanej stali nierdzewnej, model duży do instalacji natynkowej.

Niewidoczne podłączenie wody za pomocą wężyków Z1/2".

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Zawory odcinające Z1/2″.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.