**Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM**

Termostatyczny, mechaniczny, dwuuchwytowy

Zas. schowane, nieruchoma wyl. i słuchawka, Inox

Numer: **792354**

Opis do specyfikacji

Dwuuchwytowy i termostatyczny panel natryskowy.

Panel ze szczotkowanej stali nierdzewnej, model duży do instalacji natynkowej.

Niewidoczne podłączenie wody za pomocą wężyków Z1/2".

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach.

W zestawie słuchawka natryskowa z wężem wyposażonym w szybkozłączkę typu STOP i uchwyt ścienny.

2 zawory nieczasowe uruchamiające wypływ z nieruchomej wylewki natryskowej ROUND i słuchawki natryskowej z wężem.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Zawory odcinające.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Panel przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.