**Czasowy panel natryskowy TEMPOMIX**

Czasowy z przyciskiem-pokrętłem

Zasilanie z góry, nieruchoma wylewka, Inox, mydel.

Numer: **790204**

Opis do specyfikacji

Czasowy panel natryskowy z nieruchomą wylewką.

Panel ze szczotkowanej stali nierdzewnej, model duży do instalacji natynkowej.

Podłączenie wody z góry prostymi zaworami odcinającymi Z1/2″.

Bateria natryskowa TEMPOMIX z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Zintegrowana mydelniczka.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Zawory odcinające.

Panel przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.