**Zawór spłukujący TEMPOFLUX do pisuarów**

Wypływ 3 s - Do standardowych pisuarów Ø35 - Z prostą rurką

Kątowy - Delikatne uruchamianie

Numer: **778755**

Opis do specyfikacji

Natynkowy, czasowy zawór spłukujący do pisuarów.

Do pisuarów standardowych lub ze zintegrowanym syfonem.

Ścienna instalacja natynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Samoczynne zamknięcie wypływu po 3 sekundach od naciśnięcia przycisku.

Zawór antyskażeniowy.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji do 0,3 l/s.

Innowacyjny system zaworu odcinającego i regulującego wypływ zintegrowanego w rozecie (patent).

Produkt przystosowany do wody deszczowej.

Zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II).

Korpus Z1/2" z litego mosiądzu pokrytego chromem.

Z prostą, chromowaną rurką i elementem łączącym Ø35.

Przyłącze kątowe do podtynkowego dopływu wody.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.