**Wisząca umywalka zbiorowa MINERALCAST**

MINERALCAST - 2 stanowiska - L. 1200 mm

Bez otworu na armaturę

Numer: **454120**

Opis do specyfikacji

Umywalka zbiorowa mocowana na ścianie, 2 stanowiska.

MINERALCAST: materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałów i żywicy poliestrowej.

Przystosowana do użytku w budynkach użyteczności publicznej.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwiająca czyszczenie.

Umywalka odlewana z jednej części, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.

Przyjemna w dotyku.

Bez otworu na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1"1/2. Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Odcień bieli: RAL 9016.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296.

Waga: 64 kg.

Możliwość zamówienia podpory z MINERALCAST w kolorze antracytowym, sprzedaż jednostkowa (nr 454001A lub 454010).

30 lat gwarancji.