**Umywalka wisząca MINERALCAST PMR**

MINERALCAST - 1 stanowisko

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę

Numer: **132306**

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie, 785 x 545 x 170 mm.

Zintegrowane uchwyty boczne służą jako uchwyty do podtrzymywania się lub jako wieszaki na ręczniki.

Proste i opływowe kształty.

MINERALCAST: materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałów i żywicy poliestrowej.

Przystosowana do użytku w budynkach użyteczności publicznej lub środowisku szpitalnym.

Płytka umywalka przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwiająca czyszczenie.

Umywalka odlewana z jednej części, bez spoin, dla ułatwienia obsługi i odpowiedniej higieny.

Przyjemna w dotyku.

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Odcień bieli: RAL 9016.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 21,5 kg.

30 lat gwarancji.