**Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki**

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.95 L.110

Z ciągadłem i korkiem

Numer: **2620**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.110.

Brak wylewki: higieniczne sitko wypływowe zintegrowane w korpusie.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu, ani odcinania dopływu wody zimnej.

Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 4 l/min.

Uchwyt pełny.

Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z Inoxu.

Obrotowe wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.