**Zestaw natryskowy TEMPOMIX 3**

Czasowy z przyciskiem-pokrętłem

Natynkowy - Wylewka TONIC JET - Z baterią

Numer: **794450**

Opis do specyfikacji

Czasowy, natynkowy zestaw natryskowy.

Bateria TEMPOMIX 3 3/4" z przyciskiem-pokrętłem.

Instalacja natynkowa.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (nastawiany przez instalatora podczas montażu).

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji, komfortowy strumień deszczowy.

Chromowana i odporna na wandalizm wylewka natryskowa TONIC JET.

Chromowany mosiądz.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.

Wzmocniona kolumna łącząca Ø16 z obręczą mocującą (wspornik ze śrubami w zestawie).

Mimośrody Z1/2" zapewniające rozstaw od 130 do 170 mm.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.