**Bateria natryskowa TEMPOMIX 3**

Czasowa z przyciskiem-pokrętłem

Natynkowa, górne przyłącze, delikatne uruchamianie

Numer: **794400**

Opis do specyfikacji

Czasowa, natynkowa bateria natryskowa:

Bateria TEMPOMIX 3 ¾" z przyciskiem-pokrętłem, górne przyłącze Z¾".

Instalacja ścienna, natynkowa.

Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 6 do 12 l/min.

Lity, chromowany mosiądz.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.

Mimośrody Z½" do rozstawu od 130 do 170 mm.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.