**Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM**

Bateria termostatyczna Securitouch bez zaworów zwrotnych

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: **H9769SHYG**

Opis do specyfikacji

Dwuuchwytowy, termostatyczny Komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.

• Bateria z antyosadową głowicą termostatyczną:

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).

Bateria z chroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury do 43°C.

Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 41°C, drugi zablokowany na 43°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Ergonomiczne pokrętła.

Przyłącze do węża natryskowego Z½".

Filtry zintegrowane w przyłączach W¾".

Bateria z dwoma mimośrodami ściennymi Z½" Z¾".

• Słuchawka natryskowa (nr 813) i ruchomy, chromowany uchwyt ścienny (nr 845).

• Złączka antystagnacyjna WZ½" do instalacji między dolnym przyłączem armatury a wężem natryskowym, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880).

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria termostatyczna certyfikowana NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.