**Przycisk uruchamiający spłukiwanie do uchylnej poręczy**

Do poręczy Ø25 do Ø34 oraz Ø42

Do poręczy stałej lub uchylnej

Numer: **510140**

Opis do specyfikacji

Przycisk do uruchamiania spłukiwania WC.

Bezprzewodowe uruchamianie spłukiwania na fale radiowe (868.4 Mhz).

Pozwala na uruchomienie spłukiwania w pozycji siedzącej.

Kompatybilny z systemami Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega...

Do uchylnej poręczy Ø25 do Ø34.

Kompatybilny z poręczami Be-Line® Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem.

Do poręczy uchylnej Ø42.

30 lat gwarancji.