**Obrotowe wężyki PEX W3/8"**

L.465 mm

2 sztuki

Numer: **FLEXPEX6**

Opis do specyfikacji

Obrotowe wężyki PEX W3/8” w oplocie ze stali nierdzewnej, z trzonem PEX Ø6, do zasilania baterii 2620.

Obrotowe przyłącze ułatwiające montaż (zapobiegające skręcaniu).

Odporne na dezynfekcję chlorem oraz dezynfekcję termiczną w temperaturze maksymalnej 90°C (temperatura zalecana: 65°C).

Ciśnienie maksymalne: 10 barów.

Możliwość demontażu wężyków.

Pakowane po 2 sztuki.