**Mobilne siedzisko natryskowe Grand Confort**

Do zawieszenia

Struktura z Inoxu UltraSatin w satynie

Numer: **510300S**

Opis do specyfikacji

Mobilne siedzisko natryskowe do zawieszenia, dla osób z niepełnosprawnością.

Siedzisko z oparciem Grand Confort HR.

Do zawieszenia na poręczach Ø32 (patrz nr 5481S, 5120PS i 50505S2).

Model szeroki.

Siedzisko i oparcie z powłoką antybakteryjną: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Mobilne: ogranicza liczbę siedzisk w obiekcie, umożliwiając ich montaż tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital tymczasowo przyjmujący osoby z niepełnosprawnością.

Produkt przystosowany do intensywnego użytku w obiektach publicznych lub w środowisku szpitalnym.

Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.

Jednolita powierzchnia bez nierówności ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne (Betadynę®).

Ochrona przed promieniami UV.

Przyjemny i ciepły w dotyku materiał.

Struktura z pustego wewnątrz trzonu o średnicy Ø32, wykonanego z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Rama z Inoxu UltraSatin w wykończeniu satynowym.

Regulowane odbojniki zapewniają dobre wypoziomowanie siedzenia.

Szerokie rozety naciskowe chronią ścianę.

Wymiary: 590 x 420 x 580 mm.

Produkt testowany na ponad 200 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji.

Znak CE.