**Komfortowe siedzisko natryskowe do zawieszenia**

Konstrukcja Inox epoksyd biały

Zdejmowane

Numer: **510300DN**

Opis do specyfikacji

Siedzisko natryskowe zdejmowane do zawieszenia dla osób niepełnosprawnych.

Do zawieszania na poręczy Ø32 (patrz nr 5481N, 5490N, 5121N i 50504N).

Komfortowe siedzenie i oparcie HR.

Model szeroki.

Antybakteryjna ochrona siedziska i oparcia: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Zdejmowane: ogranicza ilość siedzisk w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.

Przystosowane do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.

Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.

Ochrona anty-UV.

Przyjemne i ciepłe w dotyku.

Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny Ø32. Konstrukcja Inox epoksyd biały.

Regulowane odbojniki zapewniają dobre wypoziomowanie siedzenia.

Szerokie rozety naciskowe chroniące ścianę.

Wymiary: 590 x 420 x 580 mm.

Testowane na ponad 200 kg: zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji. Znak CE.