**Umywalka wisząca AQUEDUTO**

Inox 304 satynowy - Z niewidocznym odpływem

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę

Numer: **121150**

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie, 700 x 440 mm.

Prosty i ponadczasowy kształt.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1″1/4.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami i wspornikami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 12 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0211150008]