**Umywalka wisząca, narożna MINIMAL**

Inox 304 satynowy

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę

Numer: **121550**

Opis do specyfikacji

Umywalka wisząca do instalacji narożnej (kąt 90°).

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Prosta i elegancka estetyka.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1″1/4.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 4 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0211550008]