**Umywalka BOB do WC**

Inox 304 satynowy - Z niewidocznym odpływem

Z otworem na armaturę Ø35 z prawej strony

Numer: **121130**

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Prosta i elegancka estetyka.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Odporność na wandalizm: umywalka zamknięta od spodu, niewidoczny syfon.

Szybka i łatwa instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxu.

Z otworem na armaturę Ø35 z prawej strony.

Dostarczana z korkiem 1"1/2 i syfonem.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 5,5 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 3411400015]