**Wisząca umywalka zbiorowa DUPLO RP**

Inox 304 satynowy - L. 1200 mm - Z niewysoką ścianką

Bez otworu na armaturę

Numer: **120390**

Opis do specyfikacji

Umywalka zbiorowa mocowana na ścianie, 2 stanowiska, 1200 x 500 mm.

Z niewysoką ścianką, aby chronić powierzchnię ściany przed rozpryskami wody i podnieść standard higieny.

Wewnętrzna średnica umywalek: 310 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Bez otworu na armaturę.

Dostarczana z 2 korkami 1"1/4.

Bez przelewu.

Dostarczana ze wspornikami kątowymi i mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 15 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0211390015]