**Umywalka GENOU z Inoxu**

Inox 304 satynowy - Uruchamiana kolanem

Ze zintegrowaną armaturą

Numer: **180330**

Opis do specyfikacji

Umywalka wisząca uruchamiana kolanem/udem.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Dostarczana z wylewką „C” i zaworem czasowym, czas wypływu ~7 sekund.

Dostarczana z korkiem 1"1/4.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 5 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0211030003]