

WC wiszące 700 S dla osób niepełnosprawnych
Inox 304 satynowy - Dla osób niepełnosprawnych


Numer: 110710


Opis do specyfikacji

Wisząca miska ustępowa WC, 360 x 350 x 700 mm. 

Przedłużona do długości 700 mm dla większego komfortu osób niepełnosprawnych. 

Kompatybilna ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku. 

Czysty i elegancki design. 

Bakteriostatyczny Inox 304. 

Wykończenie satynowe. 

Grubość Inoxu: 1,5 mm. 

Miska wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny. 

Polerowane wnętrze miski, zaokrąglone brzegi dla łatwego czyszczenia. 

Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody. 

Poziome zasilanie wody Ø55 mm. 

Poziomy odpływ wody Ø100 mm. 

Oszczędność wody: funkcjonuje od 4 l wody i więcej. 

Zamknięta od spodu. 

Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z Inoxu do użytku bez deski sedesowej. 

Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxu. 

Dostarczana z płytą montażową i 6 śrubami antykradzieżowymi TORX. 

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania przy użyciu 4 l wody. 

Waga: 14,5 kg. 

30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0112080001]
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