

WC stojące BCN P
Inox 304 satynowy


Numer: 110100


Opis do specyfikacji

Stojąca miska ustępowa WC, 360 x 400 x 580 mm. 

Czysty i elegancki design. 

Bakteriostatyczny Inox 304. 

Wykończenie satynowe. 

Grubość Inoxu: 1,5 mm. 

Miska wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny. 

Polerowane wnętrze miski, zaokrąglone brzegi dla łatwego czyszczenia. 

Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody. 

Poziome zasilanie wody Ø55 mm. 

Poziomy lub pionowy odpływ wody Ø100 mm. Dostarczana z rurą PVC. 

Oszczędność wody: funkcjonuje od 4 l wody i więcej. 

Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z Inoxu do użytku bez deski sedesowej. 

Prosta i szybka instalacja: 2 panele dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX. 

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania przy użyciu 4 l wody. 

Waga: 12 kg. 

30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0110100001]
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