**WC ze zbiornikiem MONOBLOCO S21**

Inox 304 satynowy

Numer: **110390**

Opis do specyfikacji

Stojąca miska ustępowa WC ze zbiornikiem, podwójny przycisk 3 l/6 l, 370 x 815 x 620 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Miska wytłaczana, bez spoin, dla odpowiedniej higieny.

Polerowane wnętrze miski, zaokrąglone brzegi dla łatwego czyszczenia.

Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody. Zasilanie wody podtynkowe od dołu lub natynkowe z boku (prawy/lewy).

Poziomy podtynkowy lub pionowy odpływ wody. Dostarczana z rurą PVC.

Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z Inoxu do użytku bez deski sedesowej.

Szybka instalacja: 2 panele dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania przy użyciu 4 l wody.

Waga: 21 kg.

30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0110170002]