**Indywidualny pisuar rynnowy LP**

Inox 304 satynowy - L. 600 mm - Stojący

Numer: **130300**

Opis do specyfikacji

Rynnowy pisuar stojący, 600 x 1020 x 300 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Zasilanie wody z tyłu.

Dostarczany z głowicą spłukującą z Inoxu i wężykiem.

Oszczędność wody: optymalne spłukiwanie z wypływem 0,1 l/s, czyli 0,3 litra na jedno użycie.

Centralny odpływ wody.

Odpływ wody 1½″. Dostarczany z sitkiem i zintegrowanym syfonem (nr 785000).

Łatwa instalacja i konserwacja dzięki panelom dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX.

Waga: 15,2 kg.