**Brodzik natryskowy do zabudowy**

700 x 700 mm

Numer: **150100**

Opis do specyfikacji

Brodzik natryskowy do zabudowy, 700 x 700 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Brodzik wytłaczany z jednej części, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.

Zaokrąglone wewnętrzne krawędzie dla zapewnienia bezpieczeństwa pod natryskiem.

Spad do odpływu.

Dostarczany z korkiem 1½″.

Antypoślizgowa powierzchnia.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14527.

Waga: 5,5 kg.

[Poprzedni numer katalogowy: 0513010000]