**Umywalka odporna na wandalizm BOB TC**

Inox 304 satynowy - Wisząca z niewidocznym odpływem

Bez otworu na armaturę

Numer: **160130**

Opis do specyfikacji

Umywalka do mocowania na ścianie, do instalacji zaściennej w pomieszczeniu technicznym.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Odporność na wandalizm: umywalka zamknięta od spodu, niewidoczny syfon.

Gwintowana prowadnica 200 mm z możliwością skrócenia (inne długości na zamówienie).

Podtynkowy, poziomy odpływ Ø32.

Korek z płaskim sitem bez centralnej śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 5,5 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 3416330000]