**WC odporne na wandalizm S21 S TC**

Inox 304 satynowy - Odporne na wandalizm

Numer: **160310**

Opis do specyfikacji

WC wiszące do instalacji zaściennej w pomieszczeniu technicznym.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Miska wytłaczana, bez spoin, dla ułatwienia obsługi i odpowiedniej higieny.

Polerowane wnętrze miski i zaokrąglone brzegi ułatwiające czyszczenie.

Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody.

Poziomy dopływ wody Ø55 mm.

Poziomy odpływ wody Ø100 mm.

Oszczędność wody: funkcjonuje już przy użyciu minimum 4 l wody.

Gwintowana prowadnica 200 mm z możliwością skrócenia (inne długości na zamówienie).

Miska zamknięta od spodu.

Dostarczana z płytą montażową i 6 śrubami antykradzieżowymi TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 dla spłukiwania przy użyciu 4 l wody.

Waga: 11 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0116320001]