**Stojąca komora gospodarcza XL P**

Inox 304 satynowy - Zasilanie wody z góry

Numer: **182070**

Opis do specyfikacji

Stojąca komora gospodarcza (brudownik).

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie.

Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody.

Pionowy dopływ wody Ø55 mm.

Poziomy lub pionowy odpływ wody Ø100 mm. Produkt dostarczany z rurą PVC.

Niewidoczny system odpływu: komora zamknięta od spodu.

Prosta i szybka instalacja: 2 panele dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX.

Uchylna kratka z Inoxu na zawiasach.

Waga: 16 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0710200007]