**Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM**

Termostatyczny, czasowy, mechaniczny i dwuuchwytowy

Zasilanie z góry, nieruchoma wylewka i sł., Inox

Numer: **792324**

Opis do specyfikacji

Dwuuchwytowy i termostatyczny panel natryskowy.

Panel ze szczotkowanej stali nierdzewnej, model duży do instalacji natynkowej.

Podłączenie wody z góry prostymi zaworami odcinającymi Z1/2″.

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach.

W zestawie słuchawka natryskowa z wężem wyposażonym w szybkozłączkę typu STOP i uchwyt ścienny.

Zawór czasowy z delikatnym uruchamianiem, o 30-sekundowym wypływie, do uruchamiania nieruchomej wylewki natryskowej ROUND.

Zawór nieczasowy 1/4 obrotu do uruchamiania wypływu ze słuchawki natryskowej z wężem.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.